Professionelle Bücher. Auch für Einsteiger.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1 Was ist Ubuntu?
2 Die Versionen im Detail
3 Die Shell
4 Migration und Synchronisation
5 Die Installation
6 Erste Schritte
7 Ubuntu mobil
8 Derivate
9 Internet und E-Mail
10 Office
11 Grafik und Bildbearbeitung
12 Multimedia und Spiele
13 Programmierung und Design
14 Hardware-Konfiguration
15 Software- und Paketverwaltung
16 Architektur
17 Backup und Sicherheit
18 Server-Installation
19 Datei- und FTP-Server
20 Weitere Server-Dienste
21 Kontrolle und Monitoring
22 Desktop-Virtualisierung
23 Server-Virtualisierung mit KVM
24 Server-Virtualisierung mit Xen
25 Hilfe
26 Befehlsreferenz Ubuntu Linux
A Übersicht: Software für (K)Ubuntu
B Mark Shuttleworth
C Glossar
D Häufig gestellte Fragen
Stichwort
Download: - ZIP, ca. 36,6 MB
Buch bestellen
Ihre Meinung?
<< zurück | Galileo Computing / <openbook> / Ubuntu | vor >>
Ubuntu GNU/Linux von Marcus Fischer Das umfassende Handbuch, aktuell zu Ubuntu 9.04 - Jaunty Jackalope
Ubuntu GNU/Linux 4., aktualisierte und erweiterte Auflage, geb. 1.120 S., 39,90 Euro Galileo Computing ISBN 978-3-8362-1439-1 |
| 12 Multimedia und Spiele
|  | 12.1 CDs und DVDs erstellen und brennen
|  |  | 12.1.1 Brasero
|  |  | 12.1.2 K3b
|  | 12.2 Codecs
|  |  | 12.2.1 Installation von fehlenden Codecs
|  |  | 12.2.2 Medibuntu – eine Multimedia-Paketquelle
|  | 12.3 Audio
|  |  | 12.3.1 ALSA und PulseAudio – das Soundsystem
|  |  | 12.3.2 Wiedergabe von CDs
|  |  | 12.3.3 Codieren von Audiomaterial
|  |  | 12.3.4 Bearbeitung von Audiodateien
|  | 12.4 Video
|  |  | 12.4.1 Totem
|  |  | 12.4.2 Xine
|  |  | 12.4.3 DVB-T
|  |  | 12.4.4 DVD
|  | 12.5 Livestreams
|  |  | 12.5.1 Flash
|  |  | 12.5.2 RealPlayer
|  | 12.6 Videoschnitt und -aufnahme
|  |  | 12.6.1 Kino
|  |  | 12.6.2 VDR – ein digitaler Videorekorder
|  | 12.7 Spiele
|  |  | 12.7.1 Enthaltene Programme
|  |  | 12.7.2 Virtuelle Welten – SecondLife
|  |  | 12.7.3 Beispiel für eine Wine-Installation: World of Warcraft
## 12.6 Videoschnitt und -aufnahme ### 12.6.1 Kino Neben dem kommerziellen Programm MainActor stellt das Programm kino derzeit die beliebteste (weil freie) Lösung für Videoschnitt unter Linux dar. Folgende Pakete werden für eine Komplettinstallation benötigt: kino kinoplus Kino wurde für den Schnitt von digitalem Videomaterial im DV-Format optimiert. Der Import des Materials erfolgt zumeist über eine FireWire-Schnittstelle. Nach dem Start des Programms über Anwendungen • Unterhaltungsmedien • Kino sollten Sie zunächst eine Filmsequenz von der digitalen Kamera importieren. Das geschieht über den Menüpunkt Capture bzw. alternativ über das Kommandozeilentool dvgrab. Danach haben Sie diverse Möglichkeiten, das Material zu schneiden und mit digitalen Effekten zu versehen. Mehr Informationen über das Programm kino finden Sie unter www.kinodv.org. Hier klicken, um das Bild zu vergrößern Abbildung 12.16 Schnitt von Videomaterial mit kino ### 12.6.2 VDR – ein digitaler Videorekorder Zu einer enorm erfolgreichen Applikation unter Linux hat sich der digitale Videorekorder VDR von Klaus Schmiedinger entwickelt (www.cadsoft.de/vdr). Zum erfolgreichen Einsatz der Software ist eine DVB-Karte erforderlich und nach Möglichkeit ein sogenanntes »Full Featured«-Modell mit integriertem MPEG2-Decoder. Nach dem Einbau und der Konfiguration der Karte sollten folgende Pakete installiert werden: vdr kvdr vdradmin Das Paket kvdr ist ein komfortables Frontend für VDR, das auch unter GNOME verwendet werden kann. Vdradmin bietet eine browser-gestützte Administration des digitalen Rekorders. Die Konfiguration gestaltet sich folgendermaßen:
1. | Nach der Installation der Pakete wird die vdr-Konfigurationsroutine vom Installationsprogramm durchlaufen. Dabei können Sie ein Aufnahmeverzeichnis /var/lib/video.00 erstellen. Dieses können Sie später auch noch umdefinieren, wenn Sie die Videoaufnahmen auf einer anderen Partition unterbringen möchten. Danach wählen Sie den Typ der Satellitenkarte aus. Das wird in der Regel die Option Satellit sein, Alternativen wären Kabel bzw. terrestrisch.
2. | Aktivieren Sie nun das Init-Skript des VDR für den nächsten Reboot. Dazu editieren Sie die folgende Datei:
    #Auszug aus /etc/default/vdr
    # Change to 1 to enable vdr's init-script
    ENABLED=1
3. | Ohne die Manipulation des obigen Parameters lässt sich der VDR nicht über das nachfolgend beschriebene Startskript aktivieren.
4. | Möglicherweise sollte ein spezielles Aufnahmeverzeichnis definiert werden, das über ausreichend Platz verfügt. Im nachfolgenden Fall ist dies das Verzeichnis /video. Dieses können Sie ebenfalls in der VDR-Konfigurationsdatei definieren:
    #Auszug aus /etc/default/vdr
    # Video-Directory
    VIDEO_DIR="/video"
5. | Wenn Sie vdradmin verwenden, so müssen Sie dessen Init-Skript ebenfalls editieren:
    #Auszug aus /etc/default/vdradmin
    ENABLED=1
6. | Führen Sie einen Neustart des Systems durch. Dadurch sollten die beiden Daemons vdr und vdradmin gestartet werden. Alternativ können Sie das später auch manuell mithilfe der Init-Skripte durchführen:
    sudo /etc/init.d/vdr start
    sudo /etc/init.d/vdradmin start
7. | Aufschluss darüber, ob beide Daemons laufen, bringt der folgende Befehl:
    ps ax | grep vdr
Hier klicken, um das Bild zu vergrößern Abbildung 12.17 Der digitale Videorekorder VDR mit dem Frontend kvdr Nun können Sie die Funktion von VDR z. B. durch den Start des Frontends kvdr überprüfen. Nach der Eingabe von kvdr auf einer Kommandozeile gelangt man per in das Menü von VDR (siehe Abbildung). Die Taste ermöglicht die Konfiguration des kvdr-Frontends. #### VDR über Browser Interessant ist nun die Möglichkeit, VDR über den System-Browser zu administrieren. Starten Sie zunächst ein Kontrollprogramm für das Videobild, z. B. xawtv. Sollte das Programm noch nicht auf Ihrem System installiert worden sein, so holen Sie das über
    sudo apt-get install xawtv
nach. Um das erste Video-Device wiederzugeben, ist folgender Befehl notwendig:
    xawtv -c /dev/video0
Stellen Sie sicher, das vdradmin gestartet ist (ps ax | vdradmin), und geben Sie folgende Adresse in Ihrem Browser ein:
    localhost:8001
Hier klicken, um das Bild zu vergrößern Abbildung 12.18 Programmieren per Browser: vdradmin Vdradmin lauscht in der Grundeinstellung auf dem Port 8001. Nach Aufruf der Adresse werden Sie nach einer Login-/Passwortkombination gefragt; hier müssen Sie die Kombination linvdr / linvdr eingeben. #### Administrationsoberfläche Nun sollten Sie sich auf der Administrationsoberfläche von vdradmin befinden. Hier können Sie zunächst testen, ob VDR ansprechbar ist. Dazu wählen Sie den Punkt Remote Control und testen die Reaktion im Videofenster[Alternativ gibt es auch ein Fernsehfenster im vdradmin-Menü. Dieses liefert allerdings keine Echtzeitbilder, sondern erfasst Standbilder in vorgegebenen Intervallen.] von xawtv. Klappt das, können Sie nun vdr bzw. Vdradmin Ihren Anforderungen entsprechend anpassen und Sendungen einfach durch Anklicken des Programmeintrags unter Programmübersicht bzw. Was läuft jetzt? programmieren. In Verbindung mit dem DynDNS-Service ist es nun möglich, Ihren persönlichen Videorekorder über das Internet zu programmieren, eine Eigenschaft, die im Vergleich zu handelsüblichen Festplattenrekordern wohl einmalig ist. ### Ihr Kommentar Wie hat Ihnen das <openbook> gefallen? Wir freuen uns immer über Ihre freundlichen und kritischen Rückmeldungen. >> Zum Feedback-Formular
<< zurück | <top> | vor >>
Zum Katalog
Ubuntu GNU/Linux Jetzt bestellen
Ihre Meinung?
Wie hat Ihnen das <openbook> gefallen? Ihre Meinung
Buchtipps
| Linux
| IT-Handbuch für Fachinformatiker
| Webserver einrichten und administrieren
| Xen
| VirtualBox
| LPIC-1
| Einstieg in Ubuntu 8.10 »Intrepid Ibex«
| Einstieg in Ubuntu Linux - Videotraining
| Debian GNU/Linux
Shopping
Versandkostenfrei bestellen in Deutschland und Österreich Info

Copyright © Galileo Press 2009
Für Ihren privaten Gebrauch dürfen Sie die Online-Version natürlich ausdrucken. Ansonsten unterliegt das <openbook> denselben Bestimmungen, wie die gebundene Ausgabe: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

[Galileo Computing]
Galileo Press, Rheinwerkallee 4, 53227 Bonn, Tel.: 0228.42150.0, Fax 0228.42150.77, info@galileo-press.de