Professionelle Bücher. Auch für Einsteiger.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Java ist auch eine Sprache
2 Sprachbeschreibung
3 Klassen und Objekte
4 Der Umgang mit Zeichenketten
5 Mathematisches
6 Eigene Klassen schreiben
7 Angewandte Objektorientierung
8 Exceptions
9 Die Funktionsbibliothek
10 Threads und nebenläufige Programmierung
11 Raum und Zeit
12 Datenstrukturen und Algorithmen
13 Dateien und Datenströme
14 Die eXtensible Markup Language (XML)
15 Grafische Oberflächen mit Swing
16 Grafikprogrammierung
17 Netzwerkprogrammierung
18 Verteilte Programmierung mit RMI und Web-Services
19 JavaServer Pages und Servlets
20 Applets
21 Midlets und die Java ME
22 Datenbankmanagement mit JDBC
23 Reflection und Annotationen
24 Logging und Monitoring
25 Sicherheitskonzepte
26 Java Native Interface (JNI)
27 Dienstprogramme für die Java-Umgebung
A Die Begleit-DVD
Stichwort
Download: - ZIP, ca. 12,5 MB
Buch bestellen
Ihre Meinung?
<< zurück | Galileo Computing / <openbook> /Java-Insel | vor >>
Java ist auch eine Insel von Christian Ullenboom Programmieren mit der Java Standard Edition Version 6
Java ist auch eine Insel 7., aktualisierte Auflage geb., mit DVD (November 2007) 1.492 S., 49,90 Euro Galileo Computing ISBN 978-3-8362-1146-8 |
| 21 Midlets und die Java ME
|  | 21.1 Java Platform, Micro Edition (Java ME)
|  | 21.2 Konfigurationen
|  |  | 21.2.1 Connected Limited Device Configuration (CLDC)
|  |  | 21.2.2 Connected Device Configuration (CDC)
|  | 21.3 Profile
|  |  | 21.3.1 Mobile Information Device Profile (MIDP)
|  |  | 21.3.2 Weitere Profile
|  | 21.4 Wireless Toolkits
|  |  | 21.4.1 Sun Java Wireless Toolkit for CLDC
|  |  | 21.4.2 Eclipse-Plugin
|  | 21.5 Die Midlet-API
|  |  | 21.5.1 Paketstruktur Mobile Information Device Profile (2.0)
|  | 21.6 Zum Weiterlesen
## 21.2 Konfigurationen Eine Konfiguration beschreibt die Grundfunktionen der Maschine. Dazu gehören fundamentale Basisklassen, aber auch die Unterstützung für Fließkommaoperationen. Zusätzlich beschreibt eine Java ME-Konfiguration auch eine VM. Zwei Konfigurationen sind zurzeit von Sun spezifiziert: CLDC und CDC. ### 21.2.1 Connected Limited Device Configuration (CLDC) Die CLDC-Konfiguration ist für kleinere Geräte wie einfache PDAs, Pager oder Mobiltelefone definiert – dafür steht auch das L: Limited. Die Geräte verfügen über einen Speicher von 128 bis 512 KB. Sie können Netzverbindungen mit maximal 9600 bps betreiben und arbeiten in der Regel mit Batterie. Das CLDC nutzt eine eigene virtuelle Maschine, die KVM [Auch wegen der vielen Ks ... ] genannt wird. Für den Palm-Pilot ist zum Beispiel eine Implementierung der KVM verfügbar, wie auch für Mobiltelefone. Sie ist nicht für 8-Bit-Systeme gedacht. Diesen Bereich deckt die JavaCard besser ab. Hersteller wie IBM haben eigene virtuelle Maschinen im Angebot, die oft schneller in der Ausführung sind. Da die KVM für die CLDC-Konfiguration in der Regel bescheiden ist, schreibt der Standard keine Fließkommazahlen mit den Datentypen float und double vor. Die Pakete der Java ME sind eine Teilmenge der Java SE, insbesondere java.lang (VM-Systemklassen) und java.io (Datei-Ein-/Ausgabe). Mit der neuen Bibliothek Generic Connection Framework kann ein mobiles Gerät Verbindungen zur Außenwelt aufbauen und verwalten.
Beispiel Lade eine Textdatei in einen StringBuffer.
    String url = http://www.tutego.com/aufgaben/bond.txt";
    StreamConnection c = (StreamConnection) Connector.open( url );
    InputStream  s = c.openInputStream();
    StringBuffer b = new StringBuffer( 256 );
    for ( int c; ( (ch = s.read() ) != –1; )
      b.append( (char) ch );
### 21.2.2 Connected Device Configuration (CDC) Die CDC unterstützt Geräte, die leistungsfähiger als die CLDC-Geräte sind. Damit sind zum Beispiel SetTop-Boxen, Kopierer, Bildtelefone, leistungsfähigere PDAs, PocketPCs oder auch Spielkonsolen gemeint. Sie besitzen mindestens 512 KB ROM und 256 KB RAM und verfügen über eine Netzwerkverbindung von über 9600 Baud. Die Konfiguration soll prinzipiell mit einer herkömmlichen JVM laufen und aufwärtskompatibel zur Java SE sein. Die Laufzeitumgebung wird CVM genannt. Im Unterschied zur herkömmlichen VM kommt sie mit weniger Speicher aus. ### Ihr Kommentar Wie hat Ihnen das <openbook> gefallen? Wir freuen uns immer über Ihre freundlichen und kritischen Rückmeldungen.
Name |
E-Mail |
Ihr Kommentar |
<< zurück | <top> | vor >>

Copyright © Galileo Press 2008
Für Ihren privaten Gebrauch dürfen Sie die Online-Version natürlich ausdrucken. Ansonsten unterliegt das <openbook> denselben Bestimmungen, wie die gebundene Ausgabe: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

[Galileo Computing]
Galileo Press, Rheinwerkallee 4, 53227 Bonn, Tel.: 0228.42150.0, Fax 0228.42150.77, info@galileo-press.de